

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОРЕПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2016 г № 21

**О мерах пожарной безопасности в многоквартирных, индивидуальных жилых домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования**

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», администрация Новорепинского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию «О мерах пожарной безопасности в многоквартирных домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования» (приложение 1), «О мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования» (приложение 2).

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря в многоквартирных и индивидуальных жилых домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования(приложение 3).

3. Утвердить Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории Новорепинского муниципального образования (приложение 4).

4. Признать утратившими силу постановление администрации Новорепинского муниципального образования от 14.01.2011 года № 3 «Об определении порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального образования».

5. Довести информацию до населения, путем обнародования в

специально отведенных местах на официальном сайте.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Новорепинского муниципального образования Самойлова Сергея Валентиновича.

Глава Новорепинского муниципального образования В.В.Солоп

Приложение 1 к постановлению

администрации Новорепинского

муниципального образования

от 09.11.2016.г № 21

**Инструкция**

**«О мерах пожарной безопасности в многоквартирных домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования»**

1. В многоквартирных домах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

2. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

а) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

б) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

в) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

г) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители (сетевые фильтры)для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

4. Запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстояниименее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

5. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

в) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

6. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.

7. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаро - взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду.

8. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

9. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

10. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

11. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

12. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) оповестить жильцов соседних квартир;

б) немедленно сообщить об этом по телефону(01; 010; 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

в) послать человека для встречи пожарных машин;

г)плотно закрыть все двери, ведущие из квартир и коридоров в лестничные клетки;

д) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами (вода, песок, огнетушитель и др.).

Приложение 2 к постановлению

администрации Новорепинского

муниципального образования

от 09.11.2016.г № 21

**Инструкция**

**«О мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования»**

1. Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой(200 л) или огнетушителя.

2. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

в) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. Запрещается на территориях, прилегающих к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

4. Запрещается на территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

5. Запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалахи цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро- взрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие подсобные помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода;

г) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

6. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей жилых домов должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

7. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

8. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку,а также удлинители (сетевые фильтры)для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

9. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстояние менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

10. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров.

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене.

11. Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети, выгребные ямы (в том числе при авариях) запрещается.

12. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

13. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

14. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

15. Собственники обеспечивают своевременную очистку дворов, придомовых территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от жилых и нежилых строений.

16. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, а также на кухнях, летних кухнях, путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

17. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

18. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

19. У входа в индивидуальные жилые дома (входных калиток), а также в подсобных зданиях и помещениях, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

20. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

21. Запрещается устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием скота.

22. В личных подсобных хозяйствах, животноводческих фермах при наличии 20 и более голов крупного рогатого скота необходимо применять групповой способ привязи.

23. Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях для содержания скота, если:

а) кровля фермы выполнена из горючих материалов;

б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не обработаны огнезащитными составами;

в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических повреждений;

г) отсутствует ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 метра.

24. При устройстве и эксплуатации электрических брудеров (электрических теплонагревателей) необходимо соблюдать следующие требования:

а) расстояние от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих предметов должно быть по вертикали не менее 80 сантиметров и по горизонтали не менее 25 сантиметров;

б) нагревательные элементы должны быть заводского изготовления и устроены таким образом, чтобы исключалась возможность выпадания раскаленных частиц. Применение открытых нагревательных элементов не допускается;

в) обеспечение брудеров электроэнергией осуществляется по самостоятельным линиям от распределительного щита. У каждого брудера должен быть самостоятельный выключатель;

г) распределительный щит должен иметь рубильник для обесточивания всей электрической сети, а также устройства защиты от короткого замыкания, перегрузки и др.;

д) температурный режим под брудером должен поддерживаться автоматически.

25. Передвижные ультрафиолетовые установки и их электрооборудование устанавливается на расстояние не менее 1 метра от горючих материалов.

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам, прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от уровня пола и на расстоянии 10 сантиметров от горючих конструкций.

26**.** При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

27.Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе 5м. при работе на земле; 10м. на высоте до 4м.

28. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

29. Место для проведения сварочных и резательных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленныхчастиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

30. При проведении огневых работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

д) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

и других горючих материалов.

31. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

32. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) оповестить жильцов соседних домов;

б) немедленно сообщить об этом по телефону(01; 010; 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

в) послать человека для встречи пожарных машин;

г)плотно закрыть все двери, ведущие из дома;

д) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами (вода, песок, огнетушитель и др.).

Приложение 3 к постановлению

администрации Новорепинского

муниципального образования

от 09.11.2016.г № 21

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря в многоквартирных и индивидуальных жилых домах находящихся на территории Новорепинского муниципального образования**

1. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в индивидуальных домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на его первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| 1. | Многоквартирные дома (квартиры) | Огнетушитель 1шт. |
| 2. | Индивидуальные жилые дома (одно и двух этажные) | 1 ёмкость с водой 200 литров (в летнее время), ящик с песком, 1 огнетушитель, 1 топор, 2 ведра,1 лопата, 1 лестница |

1. Огнетушители должны содержаться согласно паспорта и инструкции по эксплуатации, вовремя перезаряжаться.
2. Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Приложение 4 к постановлению

администрации Новорепинского

муниципального образования

от 09.11.2016.г № 21

Порядок

привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории Новорепинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подразделения пожарной охраны | Адрес нахождения подразделения пожарной охраны | Способы вызова подразделения пожарной охраны | Территория закрепленная за подразделением пожарной охраны (район выезда) |
| 1. | ПЧ - 40 | г.Ершов | 01,5-33-90 | с. Моховое;с. Новая Слободка;  |
| 2. | Мобильный комплекс ПЛПМ-1,0-10ВЛ | с. Новорепное | 4-71-739878270121 | село Новорепное, село Осинов-Гай, поселок Ягодинка, село Верхний Узень |
| 3. | Отдельный пожарный пост села Орлов-Гай № 21 | Поселок Трудовое, ул. Водная, дом 2Т | 01, 9270568847Шиловский Геннадий Иванович | Поселок Трудовое, село Орлов-Гай, хутор Лопатин, село Новорепное, село Осинов-Гай, поселок Ягодинка, село Верхний Узень |

.